Наша компания использует каталог цветов FARBE MALER (идентичный с каталогом Caparol), так же мы можем изготовить для Вас краску по любому из предоставленных каталогов или образцов цветов, Для удобства можно использовать международный каталог цветов RAL. Вы можете самостоятельно выбрать цвет и сообщить вашему менеджеру код цвета и название каталога, в котором его подобрали или приехать лично в наш офис на проспекте Независимости 155 корпус 1 и наши специалисты помогут Вам подобрать цвет по каталогам, для полного соответствия. Наши контакты:**Тел.отдел сбыта:** +375-17 2500502; +375-17 2500503; +375-17 2500504.**Тел.:** +375-17 2500501,**Тел. моб.** +375-44 4545350, **Email:** altpodhod@mail.ru, **Время работы** с 9 до 17 пн-пт. Предложения и пожелания направлять: г. Минск, индекс 220086, а/я 36.

ВНИМАНИЕ. Цвета отображенные на мониторах и дисплеях могут отличаться от цветов в каталоге в виду того что разные устройства по своему отображает цвета. На экранах устройств Вы сможете лишь примерно подобрать цвет, в нашем офисе можно увидеть цвет в живую со 100% соответствием.

RAL – это международная система соответствия цветов разработанная в Германии в 1927 году специалистами из «Управления по торговым стандартам» с течением времени палитра RAL постоянно расширяется, разрабатываются и добавляются новые образцы.

Сегодня палитра цветов RAL востребована практически во всех отраслях. Занимая доминирующее положение в промышленности, строительстве, архитектуре, торговле и дизайне. Краски Farbe Maler так же колеруются по международному стандарту RAL.

 Каталог цветов RAL CLASSIC

Каталог цветов RAL classic в настоящее время состоит из 213 цветов. Имя цвета состоит из четырёхзначного кода с префиксом «RAL» (например RAL 3024) первая цифра является кодом оттенка: 1 – желтые, 2 – оранжевые, 3 – красные, 4 – фиолетовые, 5 – синие, 6 – зелёные, 7 – серые, 8 – коричневые, 9 – белые и чёрные. Остальные три цифры выбраны последовательно.

Для обозначения цвета достаточно запомнить четырёхзначный код.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жёлтые тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 1000**Зелёно-бежевый |  10  10  50  10 |   0   3  40  10 | #CCC58F | 204 197 143 |
|  | **RAL 1001**Бежевый |   0  20  50  20 |  10  20  40   0 | #D1BC8A | 209 188 138 |
|  | **RAL 1002**Песочно-жёлтый |   0  20  60  10 |   3  23  60   7 | #D2B773 | 210 183 115 |
|  | **RAL 1003**Сигнальный жёлтый |   5  20  90   0 |   0  20 100   0 | #F7BA0B | 247 186  11 |
|  | **RAL 1004**Жёлто-золотой |   5  30 100   0 |   0  20 100  10 | #E2B007 | 226 176   7 |
|  | **RAL 1005**Медово-жёлтый |  10  30 100   0 |  10  20  90   0 | #C89F04 | 200 159   4 |
|  | **RAL 1006**Кукурузно-жёлтый |   5  30  90   0 |   0  30 100   0 | #E1A100 | 225 161   0 |
|  | **RAL 1007**Нарциссово-жёлтый |   0  40 100   0 |   0  30 100   0 | #E79C00 | 231 156   0 |
|  | **RAL 1011**Коричнево-бежевый |  30  40  70   0 |  20  50 100  10 | #AF8A54 | 175 138  84 |
|  | **RAL 1012**Лимонно-жёлтый |  10  10  90   0 |  10  10 100   0 | #D9C022 | 217 192  34 |
|  | **RAL 1013**Жемчужно-белый |   0   5  20  10 |  10  10  20   0 | #E9E5CE | 233 229 206 |
|  | **RAL 1014**Слоновая кость |   0  10  40  10 |  10  10  30   0 | #DED09F | 222 208 159 |
|  | **RAL 1015**Светлая слоновая кость |   0   5  30  10 |  10  10  20   0 | #EADEBD | 234 222 189 |
|  | **RAL 1016**Жёлтая сера |  10   0  90   0 |  10   0  80   0 | #EAF044 | 234 240  68 |
|  | **RAL 1017**Шафраново-жёлтый |   0  30  70   0 |   0  30  90   0 | #F4B752 | 244 183  82 |
|  | **RAL 1018**Цинково-жёлтый |   0   0  80   0 |   0   0  90   0 | #F3E03B | 243 224  59 |
|  | **RAL 1019**Серо-бежевый |   5  20  40  40 |  10  20  30   0 | #A4957D | 164 149 125 |
|  | **RAL 1020**Оливково-жёлтый |   1   5  30  40 |  10  10  50  25 | #9A9464 | 154 148 100 |
|  | **RAL 1021**Рапсово-жёлтый |   0  10 100   0 |   0   0 100   0 | #EEC900 | 238 201   0 |
|  | **RAL 1023**Транспортно-жёлтый |   0  10  90   0 |   0  10 100   0 | #F0CA00 | 240 202   0 |
|  | **RAL 1024**Охра жёлтая |  30  40  70  10 |   0  20 100  25 | #B89C50 | 184 156  80 |
|  | **RAL 1026** Люминесцентный жёлтый |   0   0 100   0 |   0   0 100   0 | #F5FF00 | 245 255   0 |
|  | **RAL 1027**Карри жёлтый |  10  20  90  40 |  30  30 100   0 | #A38C15 | 163 140  21 |
|  | **RAL 1028**Дынно-жёлтый |   0  30 100   0 |   0  20 100   0 | #FFAB00 | 255 171   0 |
|  | **RAL 1032**Жёлтый ракитник |   0  30  90  10 |   0  20 100  10 | #DDB20F | 221 178  15 |
|  | **RAL 1033**Георгиново-жёлтый |   0  30  90   0 |   0  30 100   0 | #FAAB21 | 250 171  33 |
|  | **RAL 1034**Пастельно-жёлтый |   0  30  80   0 |   0  30  60   0 | #EDAB56 | 237 171  86 |
|  | **RAL 1035** Перламутрово-бежевый |  16  19  33  26 |  20  20  33  12 | #A29985 | 162 153 133 |
|  | **RAL 1036** Перламутрово-золотой |  33  46  80  18 |   9  36  97  28 | #927549 | 146 117  73 |
|  | **RAL 1037**Солнечно-жёлтый |   0  40 100   0 |   0  35  90   0 | #EEA205 | 238 162   5 |
| **Оранжевые тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 2000**Жёлто-оранжевый |   0  50 100   0 |   0  40 100   0 | #DD7907 | 221 121   7 |
|  | **RAL 2001**Красно-оранжевый |   0  80 100  20 |   0  70 100   0 | #BE4E24 | 190  78  36 |
|  | **RAL 2002**Алый |   0  90 100  10 |   0  80 100   0 | #C63927 | 198  57  39 |
|  | **RAL 2003**Пастельно-оранжевый |   0  52 100   0 |   0  60 100   0 | #FA842B | 250 132  43 |
|  | **RAL 2004**Оранжевый |   0  70 100   0 |   0  70 100   0 | #E75B12 | 231  91  18 |
|  | **RAL 2005** Люминесцентный оранжевый |   0  75  75   5 |   0  50 100   0 | #FF2300 | 255  35   0 |
|  | **RAL 2007** Люминесцентный ярко-оранжевый |   0  50 100   0 |   0  20  90   0 | #FFA421 | 255 164  33 |
|  | **RAL 2008**Ярко-красно-оранжевый |   0  60 100   0 |   0  50 100   0 | #F3752C | 243 117  44 |
|  | **RAL 2009**Транспортный оранжевый |   5  70 100  10 |   0  60 100   0 | #E15501 | 225  85   1 |
|  | **RAL 2010**Сигнальный оранжевый |   0  70 100  10 |   0  60 100   0 | #D4652F | 212 101  47 |
|  | **RAL 2011**Насыщенный оранжевый |   0  55 100   0 |   0  40 100   0 | #EC7C25 | 236 124  37 |
|  | **RAL 2012**Лососёво-оранжевый |   0  60  70   0 |   0  80  80   0 | #DB6A50 | 219 106  80 |
|  | **RAL 2013** Перламутрово-оранжевый |   0  80 100  40 |  10  80 100  10 | #954527 | 149  69  39 |
| **Красные тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 3000**Огненно-красный |   0 100 100  20 |   0 100  90   0 | #AB2524 | 171  37  36 |
|  | **RAL 3001**Сигнальный красный |  20 100  90  10 |   0 100  90   0 | #A02128 | 160  33  40 |
|  | **RAL 3002**Карминно-красный |  10 100  90  20 |   0 100  90   0 | #A1232B | 161  35  43 |
|  | **RAL 3003**Рубиново-красный |   0 100 100  40 |   0 100  90  15 | #8D1D2C | 141  29  44 |
|  | **RAL 3004**Пурпурно-красный |  20 100 100  60 |   0 100  90  30 | #701F29 | 112  31  41 |
|  | **RAL 3005**Винно-красный |  20 100  80  40 |   0 100  90  50 | #5E2028 |  94  32  40 |
|  | **RAL 3007**Чёрно-красный |  60 100  70  80 |  50 100  90  40 | #402225 |  64  34  37 |
|  | **RAL 3009**Оксид красный |   5  90 100  80 |  20 100  90  30 | #703731 | 112  55  49 |
|  | **RAL 3011**Коричнево-красный |  20 100 100  40 |   0 100  90  30 | #7E292C | 126  41  44 |
|  | **RAL 3012**Бежево-красный |   5  50  50  10 |  20  60  50   0 | #CB8D73 | 203 141 115 |
|  | **RAL 3013**Томатно-красный |  20  90 100  20 |   0 100 100  15 | #9C322E | 156  50  46 |
|  | **RAL 3014**Розовый антик |   0  70  30  10 |  10  70  40   0 | #D47479 | 212 116 121 |
|  | **RAL 3015**Светло-розовый |   0  50  20  10 |  10  40  10   0 | #E1A6AD | 225 166 173 |
|  | **RAL 3016**Кораллово-красный |   0  90  90  20 |   0  90  90  10 | #AC4034 | 172  64  52 |
|  | **RAL 3017**Розовый |   0  80  50  10 |   0  80  40   0 | #D3545F | 211  84  95 |
|  | **RAL 3018**Клубнично-красный |   5  90  70   5 |   0  90 100   0 | #D14152 | 209  65  82 |
|  | **RAL 3020**Транспортный красный |   0 100 100  10 |   0  90  90   0 | #C1121C | 193  18  28 |
|  | **RAL 3022**Лососёво-красный |   0  60  70   0 |   0  70  60   0 | #D56D56 | 213 109  86 |
|  | **RAL 3024** Люминесцентный красный |   0  80  90   0 |   0  70 100   0 | #F70000 | 247   0   0 |
|  | **RAL 3026** Люминесцентный ярко-красный |   0  80 100   0 |   0  70 100   0 | #FF0000 | 255   0   0 |
|  | **RAL 3027**Малиново-красный |   0 100  70  20 |   0 100  60  15 | #B42041 | 180  32  65 |
|  | **RAL 3028**Красный |   5 100 100   0 |   5 100 100   0 | #CB3334 | 203  51  52 |
|  | **RAL 3031**Ориент красный |  20 100  90  20 |   0  90  60  15 | #AC323B | 172  50  59 |
|  | **RAL 3032** Перламутрово-рубиновый |  10 100  90  50 |  10 100 100  30 | #711521 | 113  21  33 |
|  | **RAL 3033** Перламутрово-розовый |   8  84  72  13 |   0  93  93   7 | #B24C43 | 178  76  67 |
| **Фиолетовые тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 4001**Красно-сиреневый |  60  70   5  10 |  50  97  20   0 | #8A5A83 | 138  90 131 |
|  | **RAL 4002**Красно-фиолетовый |  40 100  90   5 |   0 100  40  30 | #933D50 | 147  61  80 |
|  | **RAL 4003**Вересково-фиолетовый |  10  70  10   0 |   7  90   0   0 | #D15B8F | 209  91 143 |
|  | **RAL 4004**Бордово-фиолетовый |  60 100  50  20 |  10 100   0  50 | #691639 | 105  22  57 |
|  | **RAL 4005**Сине-сиреневый |  60 100   5  10 |  50  60   0   0 | #83639D | 131  99 157 |
|  | **RAL 4006**Транспортный пурпурный |  50 100   0  10 |  30 100   0   0 | #992572 | 153  37 114 |
|  | **RAL 4007**Пурпурно-фиолетовый |  70 100  20  60 |  90   0  10  25 | #4A203B |  74  32  59 |
|  | **RAL 4008**Сигнальный фиолетовый |  60  90   0  10 |  30 100   0   0 | #904684 | 144  70 132 |
|  | **RAL 4009**Пастельно-фиолетовый |  40  40  30   0 |  17  40  10  15 | #A38995 | 163 137 149 |
|  | **RAL 4010**Телемагента |  10  90  30   0 |   0 100   0   0 | #C63678 | 198  54 120 |
|  | **RAL 4011** Перламутрово-фиолетовый |  47  57   3   7 |  47  64   0   0 | #8773A1 | 135 115 161 |
|  | **RAL 4012** Перламутрово-ежевичный |  50  50  20  23 |  54  57   3  26 | #6B6880 | 107 104 128 |
| **Синие тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 5000**Фиолетово-синий | 100  40   5  40 | 100  70  10  25 | #384C70 |  56  76 112 |
|  | **RAL 5001**Зелёно-синий |  90  20   0  80 | 100  50  10  20 | #1F4764 |  31  71 100 |
|  | **RAL 5002**Ультрамариново-синий | 100  70   0  40 | 100  90   0   0 | #2B2C7C |  43  44 124 |
|  | **RAL 5003**Сапфирово-синий | 100  50   0  80 |  90   0  10  25 | #2A3756 |  42  55  86 |
|  | **RAL 5004**Чёрно-синий | 100 100  70  40 |  84  53  47  56 | #1D1F2A |  29  31  42 |
|  | **RAL 5005**Сигнальный синий | 100  40   0  40 |  90  60   0   0 | #154889 |  21  72 137 |
|  | **RAL 5007**Бриллиантово-синий |  80  20   0  40 | 100  40   0  20 | #41678D |  65 103 141 |
|  | **RAL 5008**Серо-синий |  60   0   0  90 | 100  50  10  60 | #313C48 |  49  60  72 |
|  | **RAL 5009**Лазурно-синий |  90  30  10  40 | 100  40  10  20 | #2E5978 |  46  89 120 |
|  | **RAL 5010**Горечавково-синий | 100  40   5  40 | 100  70   0   0 | #13447C |  19  68 124 |
|  | **RAL 5011**Стально-синий | 100  60  10  80 |  96  46  10  40 | #232C3F |  35  44  63 |
|  | **RAL 5012**Голубой |  90  30  10  10 |  97  26   0   0 | #3481B8 |  52 129 184 |
|  | **RAL 5013**Кобальтово-синий | 100  60   0  60 |  90   0  10  25 | #232D53 |  35  45  83 |
|  | **RAL 5014**Голубино-синий |  50  20   0  40 |  64  41  11  12 | #6C7C98 | 108 124 152 |
|  | **RAL 5015**Небесно-синий | 100  30   0  10 | 100  20   0   0 | #2874B2 |  40 116 178 |
|  | **RAL 5017**Транспортный синий | 100  20   5  40 |  90  50   0   0 | #0E518D |  14  81 141 |
|  | **RAL 5018**Бирюзово-синий |  90  10  40  10 |  93   7  33   3 | #21888F |  33 136 143 |
|  | **RAL 5019**Капри синий | 100  50  20  10 | 100  30   0  20 | #1A5784 |  26  87 132 |
|  | **RAL 5020**Океанская синь | 100   0  40  80 | 100  30  50  40 | #0B4151 |  11  65  81 |
|  | **RAL 5021**Водная синь | 100  20  50  10 | 100   0  30  15 | #07737A |   7 115 122 |
|  | **RAL 5022**Ночной синий | 100 100  40  40 |  90   0  10  25 | #2F2A5A |  47  42  90 |
|  | **RAL 5023**Отдалённо-синий |  80  40  10  20 | 100  60  10   0 | #4D668E |  77 102 142 |
|  | **RAL 5024**Пастельно-синий |  70  20  10  20 |  63  17   7   8 | #6A93B0 | 106 147 176 |
|  | **RAL 5025** Перламутровый горечавково-синий |  97  48  31  15 | 100  30  20  20 | #296478 |  41 100 120 |
|  | **RAL 5026** Перламутровый ночной синий | 100  80   0  50 |  90   0  10  25 | #102C54 |  16  44  84 |
| **Зелёные тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 6000**Патиново-зелёный |  80  20  60  20 |  98   8  68  17 | #327662 |  50 118  98 |
|  | **RAL 6001**Изумрудно-зелёный |  90  30  90  10 | 100   0 100  15 | #28713E |  40 113  62 |
|  | **RAL 6002**Лиственно-зелёный |  90  40  90  10 |  90   0 100  25 | #276235 |  39  98  53 |
|  | **RAL 6003**Оливково-зелёный |  80  50  80  20 |  50  40 100  40 | #4B573E |  75  87  62 |
|  | **RAL 6004**Сине-зелёный | 100  50  60  40 | 100  30  50  40 | #0E4243 |  14  66  67 |
|  | **RAL 6005**Зелёный мох | 100  60  90  20 | 100  20  90  30 | #0F4336 |  15  67  54 |
|  | **RAL 6006**Серо-оливковый |  90  80  90  20 |  80  70 100  60 | #40433B |  64  67  59 |
|  | **RAL 6007**Бутылочно-зелёный |  80  50  80  60 |  80  60 100  60 | #283424 |  40  52  36 |
|  | **RAL 6008**Коричнево-зелёный |  70  50  70  80 | 100 100 100  75 | #35382E |  53  56  46 |
|  | **RAL 6009**Пихтовый зелёный |  90  50  90  60 | 100  60  80  60 | #26392F |  38  57  47 |
|  | **RAL 6010**Травяной зелёный |  70  10  80  40 |  70   0 100  25 | #3E753B |  62 117  59 |
|  | **RAL 6011**Резедово-зелёный |  70  30  70   5 |  50  13  70  20 | #66825B | 102 130  91 |
|  | **RAL 6012**Чёрно-зелёный | 100  80 100  20 | 100  50  80  60 | #31403D |  49  64  61 |
|  | **RAL 6013**Тростниково-зелёный |  40  20  60  40 |  40  40  70  10 | #797C5A | 121 124  90 |
|  | **RAL 6014**Жёлто-оливковый |  80  50  90  60 |  50  70 100  50 | #444337 |  68  67  55 |
|  | **RAL 6015**Чёрно-оливковый |  80  60  70  40 | 100 100 100  75 | #3D403A |  61  64  58 |
|  | **RAL 6016**Бирюзово-зелёный | 100  30  80   0 | 100   0  70  15 | #026A52 |   2 106  82 |
|  | **RAL 6017**Майский зелёный |  80  20 100  10 |  77   0  97   0 | #468641 |  70 134  65 |
|  | **RAL 6018**Желто-зелёный |  70   0  90   0 |  60   0 100   0 | #48A43F |  72 164  63 |
|  | **RAL 6019**Бело-зелёный |  35   0  40   0 |  30   0  30   0 | #B7D9B1 | 183 217 177 |
|  | **RAL 6020**Хромовый зелёный |  90  60  80  20 |  80  40 100  50 | #354733 |  53  71  51 |
|  | **RAL 6021**Бледно-зелёный |  50  10  50  10 |  43  13  50   7 | #86A47C | 134 164 124 |
|  | **RAL 6022**Коричнево-оливковый |  90  80 100  20 |  70 100  90  75 | #3E3C32 |  62  60  50 |
|  | **RAL 6024**Транспортный зелёный |  90  10  80  10 |  90 100  70   0 | #008754 |   0 135  84 |
|  | **RAL 6025**Папоротниково-зелёный |  80  30  90  10 |  50  10 100  25 | #53753C |  83 117  60 |
|  | **RAL 6026**Опаловый зелёный | 100  30  70  40 | 100   0  70  15 | #005D52 |   0  93  82 |
|  | **RAL 6027**Светло-зелёный |  60   0  30   0 |  50   0  20   0 | #81C0BB | 129 192 187 |
|  | **RAL 6028**Сосновый зелёный | 100  60 100   0 | 100  30 100  40 | #2D5546 |  45  85  70 |
|  | **RAL 6029**Мятно-зелёный | 100  20 100   5 | 100   0 100   0 | #007243 |   0 114  67 |
|  | **RAL 6032**Сигнальный зелёный |  90  10  80   0 |  90   0  70   0 | #0F8558 |  15 133  88 |
|  | **RAL 6033**Мятно-бирюзовый |  80  20  50   0 |  90   0  40  17 | #478A84 |  71 138 132 |
|  | **RAL 6034**Пастельно-бирюзовый |  60  10  40   0 |  50   0  20  10 | #7FB0B2 | 127 176 178 |
|  | **RAL 6035** Перламутрово-зелёный |  90   0 100  75 |  90  10 100  30 | #1B542C |  27  84  44 |
|  | **RAL 6036** Перламутровый опаловый зелёный | 100  10  60  50 | 100  10  60  30 | #005D4C |   0  93  76 |
|  | **RAL 6037**Зелёный |  90   0 100   0 |  90   0 100   0 | #008F39 |   0 143  57 |
|  | **RAL 6038** Люминесцентный зелёный | 100   0 100   0 | 100   0 100   0 | #00BB2E |   0 187  46 |
| **Серые тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 7000**Серая белка |  40  10  10  40 |  33   6   6  36 | #7E8B92 | 126 139 146 |
|  | **RAL 7001**Серебристо-серый |  10   0   0  40 |  20   7   7  30 | #8F999F | 143 153 159 |
|  | **RAL 7002**Оливково-серый |  30  30  50  40 |  37  37  57  15 | #817F68 | 129 127 104 |
|  | **RAL 7003**Серый мох |  30  20  40  40 |  27  20  40  40 | #7A7B6D | 122 123 109 |
|  | **RAL 7004**Сигнальный серый |   0   0   0  45 |   7   4   4  33 | #9EA0A1 | 158 160 161 |
|  | **RAL 7005**Мышино-серый |  30  10  20  60 |  48  42  39  20 | #6B716F | 107 113 111 |
|  | **RAL 7006**Бежево-серый |   0  10  30  60 |  29  43  56  35 | #756F61 | 117 111  97 |
|  | **RAL 7008**Серое хаки |  30  40  70  40 |  10  30  90  40 | #746643 | 116 102  67 |
|  | **RAL 7009**Зелёно-серый |  20  50  40  80 |  60  50  70  32 | #5B6259 |  91  98  89 |
|  | **RAL 7010**Брезентово-серый |  20   5  30  80 |  60  47  50  43 | #575D57 |  87  93  87 |
|  | **RAL 7011**Железно-серый |  40  10  20  80 |  60  40  30  30 | #555D61 |  85  93  97 |
|  | **RAL 7012**Базальтово-серый |  20   0  10  80 |  50  20  20  40 | #596163 |  89  97  99 |
|  | **RAL 7013**Коричнево-серый |  10  10  40  80 |  50  60 100  50 | #555548 |  85  85  72 |
|  | **RAL 7015**Сланцево-серый |  40  10  10  80 |  80  65  33  45 | #51565C |  81  86  92 |
|  | **RAL 7016**Антрацитово-серый |  60  30  30  80 | 100  50  30  60 | #373F43 |  55  63  67 |
|  | **RAL 7021**Чёрно-серый |  50  10   5  95 | 100  90  70  50 | #2E3234 |  46  50  52 |
|  | **RAL 7022**Серая умбра |  30  20  40  80 |  80  80 100  75 | #4B4D46 |  75  77  70 |
|  | **RAL 7023**Серый бетон |  40  20  40  40 |  50  40  40   0 | #818479 | 129 132 121 |
|  | **RAL 7024**Графитовый серый |  80  60  50  40 |  90  60  30  60 | #474A50 |  71  74  80 |
|  | **RAL 7026**Гранитовый серый |  60  20  30  80 | 100  40  50  60 | #374447 |  55  68  71 |
|  | **RAL 7030**Каменно-серый |  20  10  20  40 |   0   0  10  40 | #939388 | 147 147 136 |
|  | **RAL 7031**Сине-серый |  60  30  30  40 |  68  52  41  18 | #5D6970 |  93 105 112 |
|  | **RAL 7032**Галечный серый |   0   0  20  40 |   0   0  10  25 | #B9B9A8 | 185 185 168 |
|  | **RAL 7033**Цементно-серый |  30  10  30  40 |  37  13  37  30 | #818979 | 129 137 121 |
|  | **RAL 7034**Жёлто-серый |   5   5  40  40 |   0   0  30  40 | #939176 | 147 145 118 |
|  | **RAL 7035**Светло-серый |   5   0   5  20 |  20  14  14   0 | #CBD0CC | 203 208 204 |
|  | **RAL 7036**Платиново-серый |  10  10  10  40 |  30  30  20  10 | #9A9697 | 154 150 151 |
|  | **RAL 7037**Пыльно-серый |  30  20  20  40 |  11   8   8  46 | #7C7F7E | 124 127 126 |
|  | **RAL 7038**Агатовый серый |  30  10  20  20 |  30  22  22   0 | #B4B8B0 | 180 184 176 |
|  | **RAL 7039**Кварцевый серый |  50  40  50  40 |  60  60  60   0 | #6B695F | 107 105  95 |
|  | **RAL 7040**Серое окно |  20   5  10  40 |  30  20  10  10 | #9DA3A6 | 157 163 166 |
|  | **RAL 7042**Транспортный серый A |  30  10  20  40 |  17   9   9  33 | #8F9695 | 143 150 149 |
|  | **RAL 7043**Транспортный серый B |  30  10  20  80 |  87  81  74  29 | #4E5451 |  78  84  81 |
|  | **RAL 7044**Серый шёлк |   0   0  15  30 |  10  10  10  10 | #BDBDB2 | 189 189 178 |
|  | **RAL 7045**Телегрей 1 |  20  10  10  40 |  10   0   0  40 | #91969A | 145 150 154 |
|  | **RAL 7046**Телегрей 2 |  30  10  10  40 |  31  18  14  25 | #82898E | 130 137 142 |
|  | **RAL 7047**Телегрей 4 |   0   0   5  20 |   0   0   0  12 | #CFD0CF | 207 208 207 |
|  | **RAL 7048** Перламутровый мышино-серый |  32  32  39  27 |  18  18  31  34 | #888175 | 136 129 117 |
| **Коричневые тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 8000**Зелёно-коричневый |  50  50  80  10 |  20  40  90  25 | #887142 | 136 113  66 |
|  | **RAL 8001**Охра коричневая |  40  60  90  10 |  10  50 100  10 | #9C6B30 | 156 107  48 |
|  | **RAL 8002**Сигнальный коричневый |  60  80  80  10 |  20  80 100  30 | #7B5141 | 123  81  65 |
|  | **RAL 8003**Глиняный коричневый |  50  70  80  10 |   0  60 100  40 | #80542F | 128  84  47 |
|  | **RAL 8004**Медно-коричневый |  40  80  80  10 |   0  70 100  25 | #8F4E35 | 143  78  53 |
|  | **RAL 8007**Олень коричневый |  60  70  80  20 |   0  70 100  40 | #6F4A2F | 111  74  47 |
|  | **RAL 8008**Оливково-коричневый |  50  60  70  20 |  30  60 100  10 | #6F4F28 | 111  79  40 |
|  | **RAL 8011**Орехово-коричневый |  10  60 100  80 |  10  90 100  50 | #5A3A29 |  90  58  41 |
|  | **RAL 8012**Красно-коричневый |   5 100 100  80 |   0 100 100  50 | #673831 | 103  56  49 |
|  | **RAL 8014**Сепия коричневый |  30  60 100  80 |  40  70 100  50 | #49392D |  73  57  45 |
|  | **RAL 8015**Каштаново-коричневый |   0  90 100  80 |  10 100 100  50 | #633A34 |  99  58  52 |
|  | **RAL 8016**Махагон коричневый |  40  80  80  80 |  30  90  90  50 | #4C2F26 |  76  47  38 |
|  | **RAL 8017**Шоколадно-коричневый |  60  80  80  80 |  50 100  90  60 | #44322D |  68  50  45 |
|  | **RAL 8019**Серо-коричневый |  90  90  80  80 |  70 100  90  75 | #3F3A3A |  63  58  58 |
|  | **RAL 8022**Чёрно-коричневый | 100 100  80  95 |  70 100  90  75 | #211F20 |  33  31  32 |
|  | **RAL 8023**Оранжево-коричневый |  20  70 100  20 |   0  70 100  10 | #A65E2F | 166  94  47 |
|  | **RAL 8024**Бежево-коричневый |  30  60  70  40 |   0  60 100  40 | #79553C | 121  85  60 |
|  | **RAL 8025**Бледно-коричневый |  40  50  60  40 |   7  60  93  43 | #755C49 | 117  92  73 |
|  | **RAL 8028**Терракотовый |  20  50  70  80 |  40  80 100  50 | #4E3B2B |  78  59  43 |
|  | **RAL 8029**Перламутровый медный |  23  80  93  43 |   0  80 100  40 | #773C27 | 119  60  39 |
| **Чёрные и белые тона** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | **RAL 9001**Кремово-белый |   0   0  10   5 |   0   0  10   0 | #EFEBDC | 239 235 220 |
|  | **RAL 9002**Светло-серый |   5   0  10  10 |   3   3  10   7 | #DDDED4 | 221 222 212 |
|  | **RAL 9003**Сигнальный белый |   0   0   0   0 |   0   0   0   0 | #F4F8F4 | 244 248 244 |
|  | **RAL 9004**Сигнальный чёрный | 100  90 100  80 | 100 100 100  75 | #2E3032 |  46  48  50 |
|  | **RAL 9005**Чёрный янтарь | 100 100 100  95 |  87  65  66  58 | #0A0A0D |  10  10  13 |
|  | **RAL 9006** Бело-алюминиевый |   0   0   0  40 |   0   0   0  20 | #A5A8A6 | 165 168 166 |
|  | **RAL 9007** Тёмно-алюминиевый |   0   0   0  60 |  17  14  17  29 | #8F8F8C | 143 143 140 |
|  | **RAL 9010**Белый |   0   0   5   0 |   0   0   7   0 | #F7F9EF | 247 249 239 |
|  | **RAL 9011**Графитно-чёрный | 100 100 100  80 |  90 100  97  75 | #292C2F |  41  44  47 |
|  | **RAL 9016**Транспортный белый |   3   0   0   0 |   0   0   0   0 | #F7FBF5 | 247 251 245 |
|  | **RAL 9017**Транспортный чёрный | 100  90 100  95 |  87  66  66  58 | #2A2D2F |  42  45  47 |
|  | **RAL 9018**Папирусно-белый |  10   0  10  20 |   7   4  10   6 | #CFD3CD | 207 211 205 |
|  | **RAL 9022** Перламутровый светло-серый |  21  14  14  31 |  10   7   7  28 | #9C9C9C | 156 156 156 |
|  | **RAL 9023** Перламутровый тёмно-серый |   8   6   6  57 |  20  10  10  40 | #7E8182 | 126 129 130 |