Наша компания использует каталог цветов FARBE MALER (идентичный с каталогом Caparol), так же мы можем изготовить для Вас краску по любому из предоставленных каталогов или образцов цветов, Для удобства можно использовать международный каталог цветов RAL. Вы можете самостоятельно выбрать цвет и сообщить вашему менеджеру код цвета и название каталога, в котором его подобрали или приехать лично в наш офис на проспекте Независимости 155 корпус 1 и наши специалисты помогут Вам подобрать цвет по каталогам, для полного соответствия. Наши контакты:**Тел.отдел сбыта:** +375-17 2500502; +375-17 2500503; +375-17 2500504.**Тел.:** +375-17 2500501,**Тел. моб.** +375-44 4545350, **Email:** altpodhod@mail.ru, **Время работы** с 9 до 17 пн-пт. Предложения и пожелания направлять: г. Минск, индекс 220086, а/я 36.

ВНИМАНИЕ. Цвета отображенные на мониторах и дисплеях могут отличаться от цветов в каталоге в виду того что разные устройства по своему отображает цвета. На экранах устройств Вы сможете лишь примерно подобрать цвет, в нашем офисе можно увидеть цвет в живую со 100% соответствием.

RAL EFFECT Каталог цветов RAL EFFECT

В новом каталоге 2007 года RAL effect учтены пожелания промышленного сектора по увеличению количества цветов, каталог содержит 420 матовых оттенков и 70 глянцевых металликов. Цвета поделены на группы по семь , каждый металлик гармонирует с шестью матовыми. Нумерация: ХХХ-Х; ХХХ-М, где М - металлик.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Образец** | **Цвет RAL** | **CMYK (C)** | **CMYK (U)** | **HTML** | **RGB** |
|  | RAL 110-1 | 0   0   0   4 | 0   0   3   3 | #E6EBEB | 230 235 235 |
|  | RAL 110-2 | 0   0   8  10 | 3   3   5   0 | #E0E1D9 | 224 225 217 |
|  | RAL 110-3 | 7   6  20  15 | 5   5   5  10 | #CACBC4 | 202 203 196 |
|  | RAL 110-4 | 10   5  13  15 | 5   5   5   7 | #C7CDCA | 199 205 202 |
|  | RAL 110-5 | 13   5  14  11 | 5   5  10   0 | #CAD2CD | 202 210 205 |
|  | RAL 110-6 | 17  12  15   5 | 5   5   5   3 | #CACECC | 202 206 204 |
|  | RAL 110-M | 0   0   3  50 | 10  10   5  20 | #A2A7A9 | 162 167 169 |
|  | RAL 120-1 | 0   0   3   0 | 0   0   3   0 | #EDF0EE | 237 240 238 |
|  | RAL 120-2 | 0   0   5   0 | 0   0   4   0 | #F4F6F0 | 244 246 240 |
|  | RAL 120-3 | 0   0   6   0 | 0   0   5   0 | #F0F1E7 | 240 241 231 |
|  | RAL 120-4 | 3   5  14   0 | 0   3   5   0 | #E8E8DA | 232 232 218 |
|  | RAL 120-5 | 0   4  18   5 | 0   3  10   3 | #E3E0CB | 227 224 203 |
|  | RAL 120-6 | 0   0  17   3 | 0   3  10   0 | #E8E8D4 | 232 232 212 |
|  | RAL 120-M | 29  19  35  32 | 30  30  20  10 | #969891 | 150 152 145 |
|  | RAL 130-1 | 3   0  38   0 | 0   0  15   0 | #EDF5BF | 237 245 191 |
|  | RAL 130-2 | 3   0  30   0 | 0   0  17   0 | #ECF5C7 | 236 245 199 |
|  | RAL 130-3 | 3   0  25   0 | 0   0  13   0 | #EBF4D1 | 235 244 209 |
|  | RAL 130-4 | 0   0  24   0 | 0   0  11   0 | #F5F6D3 | 245 246 211 |
|  | RAL 130-5 | 4   3  31   0 | 0   0  10   0 | #EBECC0 | 235 236 192 |
|  | RAL 130-6 | 0   3  40   0 | 0   3  20   0 | #F5EEB4 | 245 238 180 |
|  | RAL 130-M | 13   7  40  40 | 10  10  20  20 | #ADB49B | 173 180 155 |
|  | RAL 140-1 | 0  18  40   0 | 0   9  20   0 | #F6DCAE | 246 220 174 |
|  | RAL 140-2 | 0  13  40   0 | 0  10  37   0 | #F6E4AB | 246 228 171 |
|  | RAL 140-3 | 0   8  30   0 | 0   7  20   0 | #F9EBC4 | 249 235 196 |
|  | RAL 140-4 | 0  14  36   0 | 0   5  15   0 | #F6E7C3 | 246 231 195 |
|  | RAL 140-5 | 0   7  25   0 | 0   5  10   0 | #F5EACC | 245 234 204 |
|  | RAL 140-6 | 0   7  30   9 | 0   5  10   5 | #E2DABA | 226 218 186 |
|  | RAL 140-M | 0   7  40  45 | 5  10  20  10 | #B6B197 | 182 177 151 |
|  | RAL 150-1 | 0   3   5   0 | 0   3   3   0 | #F6F4ED | 246 244 237 |
|  | RAL 150-2 | 0   5   7   0 | 0   4   3   0 | #F5EFE8 | 245 239 232 |
|  | RAL 150-3 | 0   7  10   0 | 0   5   5   3 | #F0E6DD | 240 230 221 |
|  | RAL 150-4 | 0  12  15   0 | 0   5   5   0 | #F8E8D9 | 248 232 217 |
|  | RAL 150-5 | 0   3  15   0 | 0   4   5   0 | #F5EEE1 | 245 238 225 |
|  | RAL 150-6 | 0  13  15   0 | 0   8   5   0 | #F7E3DB | 247 227 219 |
|  | RAL 150-M | 6  26  35  40 | 0  10  10  30 | #B5A79A | 181 167 154 |
|  | RAL 160-1 | 7   6   0   0 | 4   4   0   0 | #E9E4F0 | 233 228 240 |
|  | RAL 160-2 | 7  10   4   0 | 3   4   0   0 | #E9E5EE | 233 229 238 |
|  | RAL 160-3 | 0   3   0   0 | 0   3   0   0 | #EFECEC | 239 236 236 |
|  | RAL 160-4 | 0  12   3   0 | 0   6   5   0 | #F0E4E6 | 240 228 230 |
|  | RAL 160-5 | 0   8   6   0 | 0   5   3   0 | #EEE8E4 | 238 232 228 |
|  | RAL 160-6 | 0   7   0   0 | 0   5   0   0 | #F0E6EE | 240 230 238 |
|  | RAL 160-M | 28  34  15  10 | 5  10   0  13 | #BAB0BD | 186 176 189 |
|  | RAL 170-1 | 23  17  10   0 | 5   5   0   8 | #CACCD5 | 202 204 213 |
|  | RAL 170-2 | 32  27  11  11 | 15  15   0  10 | #ACB0C4 | 172 176 196 |
|  | RAL 170-3 | 27  15   5   0 | 10   5   0   0 | #C0CADF | 192 202 223 |
|  | RAL 170-4 | 18  10   0   0 | 5   3   0   0 | #D4DCF2 | 212 220 242 |
|  | RAL 170-5 | 17  16   0   5 | 10  10   0   0 | #CBC8DC | 203 200 220 |
|  | RAL 170-6 | 20  22   5   0 | 10  13   0   0 | #CBC7DB | 203 199 219 |
|  | RAL 170-M | 27  27  10  20 | 20  20  20  10 | #ACA9BA | 172 169 186 |
|  | RAL 180-1 | 34  21  15   0 | 10   4   0  10 | #B3C0CB | 179 192 203 |
|  | RAL 180-2 | 28  14   5   0 | 10   3   0   0 | #BFCEE2 | 191 206 226 |
|  | RAL 180-3 | 22   6   0   0 | 7   3   0   0 | #CDDDF0 | 205 221 240 |
|  | RAL 180-4 | 23   3   5   0 | 7   0   0   0 | #CCE3F1 | 204 227 241 |
|  | RAL 180-5 | 26   3  10   0 | 10   0   3   0 | #CAE0E6 | 202 224 230 |
|  | RAL 180-6 | 12   0   3   0 | 3   0   0   0 | #DDECF0 | 221 236 240 |
|  | RAL 180-M | 21   5  10  43 | 20   5   5  20 | #96A8AC | 150 168 172 |
|  | RAL 190-1 | 37   0  13   0 | 20   0   3   0 | #A9DDE6 | 169 221 230 |
|  | RAL 190-2 | 27   0   3   0 | 8   0   0   0 | #BDE7F7 | 189 231 247 |
|  | RAL 190-3 | 27   0   8   0 | 20   0   4   0 | #C3E2E8 | 195 226 232 |
|  | RAL 190-4 | 33   0  14   0 | 13   0   5   0 | #BDDEDE | 189 222 222 |
|  | RAL 190-5 | 17   0   4   0 | 4   0   0   0 | #D6E8ED | 214 232 237 |
|  | RAL 190-6 | 38   5  20   5 | 20   0   5   8 | #A4C6C5 | 164 198 197 |
|  | RAL 190-M | 54   5  35  13 | 40  10  20   0 | #8FB5B4 | 143 181 180 |
|  | RAL 210-1 | 7  10  30  14 | 10  10  20   0 | #CECEB8 | 206 206 184 |
|  | RAL 210-2 | 3   3  19   0 | 0   0   7   0 | #EAEDD8 | 234 237 216 |
|  | RAL 210-3 | 0   0   8   4 | 0   0   3   7 | #E3E9DE | 227 233 222 |
|  | RAL 210-4 | 15   0   8   0 | 10   0   4   0 | #D7EAE8 | 215 234 232 |
|  | RAL 210-5 | 16   0   9   0 | 8   0   5   0 | #D9ECE6 | 217 236 230 |
|  | RAL 210-6 | 13   0  21   0 | 5   0   7   0 | #D6EEDA | 214 238 218 |
|  | RAL 210-M | 7   0  16  35 | 5   0  10  30 | #B2B9AA | 178 185 170 |
|  | RAL 220-1 | 58   0  71   0 | 48   0  90   0 | #51C27A | 81 194 122 |
|  | RAL 220-2 | 86   5  90   0 | 60   0 100   0 | #18A45D | 24 164  93 |
|  | RAL 220-3 | 100  24 100  20 | 100   0 100   5 | #00774A | 0 119  74 |
|  | RAL 220-4 | 96  20 100  10 | 90   0  90   5 | #118D5F | 17 141  95 |
|  | RAL 220-5 | 84   0  71  30 | 85   5  90   5 | #15865A | 21 134  90 |
|  | RAL 220-6 | 100  44  90  10 | 100   0 100  20 | #087058 | 8 112  88 |
|  | RAL 220-M | 100  18 100   5 | 100   0  90   5 | #008752 | 0 135  82 |
|  | RAL 230-1 | 37   0  60   0 | 20   0  30   0 | #B2E5A0 | 178 229 160 |
|  | RAL 230-2 | 52   0  72   0 | 30   0  90   0 | #85D375 | 133 211 117 |
|  | RAL 230-3 | 66   0 100   0 | 35   0 100   0 | #64C04E | 100 192  78 |
|  | RAL 230-4 | 73   7 100   5 | 45   0 100   5 | #4AA245 | 74 162  69 |
|  | RAL 230-5 | 87  16 100  45 | 70   0  90  20 | #307343 | 48 115  67 |
|  | RAL 230-6 | 86  20 100  60 | 60   5 100  40 | #32663D | 50 102  61 |
|  | RAL 230-M | 72   0  90  10 | 50   0 100   0 | #60B365 | 96 179 101 |
|  | RAL 240-1 | 17   0  50   0 | 5   0  30   0 | #D2E094 | 210 224 148 |
|  | RAL 240-2 | 33   0  70  20 | 30   0  80   5 | #A0BC6C | 160 188 108 |
|  | RAL 240-3 | 46   7  80  25 | 30   0  90  13 | #8AA25C | 138 162  92 |
|  | RAL 240-4 | 61  37  90  20 | 30   5 100  25 | #788A4D | 120 138  77 |
|  | RAL 240-5 | 57   0  88  60 | 40   0 100  40 | #567846 | 86 120  70 |
|  | RAL 240-6 | 88  47 100  10 | 60   0 100  10 | #467840 | 70 120  64 |
|  | RAL 240-M | 74  32 100  25 | 40  10 100  20 | #5E7E47 | 94 126  71 |
|  | RAL 250-1 | 4   0  45   0 | 3   0  30   0 | #E8EFA8 | 232 239 168 |
|  | RAL 250-2 | 12   0  70   0 | 4   0 100   0 | #DBEB75 | 219 235 117 |
|  | RAL 250-3 | 31   0 100  10 | 15   0  80   5 | #B2C614 | 178 198  20 |
|  | RAL 250-4 | 36   0  90  25 | 20   0 100   5 | #96B24A | 150 178  74 |
|  | RAL 250-5 | 62  32 100   0 | 30   0 100  10 | #879D40 | 135 157  64 |
|  | RAL 250-6 | 27   4  90  70 | 20   0 100  55 | #647036 | 100 112  54 |
|  | RAL 250-M | 42  20  90  10 | 5   0 100  20 | #AFB95C | 175 185  92 |
|  | RAL 260-1 | 0   0  39   3 | 0   0  20   0 | #ECF1B8 | 236 241 184 |
|  | RAL 260-2 | 4   0  64   0 | 0   0  45   0 | #E8F088 | 232 240 136 |
|  | RAL 260-3 | 5   6  90   0 | 0   0 100   0 | #E8E250 | 232 226  80 |
|  | RAL 260-4 | 11  14 100   0 | 0   0 100   3 | #DECD2D | 222 205  45 |
|  | RAL 260-5 | 16  28 100   0 | 0   7 100   5 | #D6BE36 | 214 190  54 |
|  | RAL 260-6 | 0  26 100   0 | 0  11 100   0 | #E4C126 | 228 193  38 |
|  | RAL 260-M | 17  31  80  10 | 5  20 100  10 | #B7A35C | 183 163  92 |
|  | RAL 270-1 | 0   5  64   0 | 0   3  60   0 | #F7E987 | 247 233 135 |
|  | RAL 270-2 | 0  14  93   0 | 0   5 100   0 | #EFD843 | 239 216  67 |
|  | RAL 270-3 | 5  22 100   0 | 0  10 100   0 | #EACA25 | 234 202  37 |
|  | RAL 270-4 | 12  29 100   0 | 0  10 100   4 | #E0BF01 | 224 191   1 |
|  | RAL 270-5 | 7  26 100   0 | 0  10 100   3 | #EDC500 | 237 197   0 |
|  | RAL 270-6 | 0  17  82   0 | 0   8 100   0 | #F4D24A | 244 210  74 |
|  | RAL 270-M | 16  34 100  15 | 0  20 100  10 | #C09A3A | 192 154  58 |
|  | RAL 280-1 | 0   7  60   0 | 0   3  30   0 | #F4EC99 | 244 236 153 |
|  | RAL 280-2 | 6   8  50   0 | 0   4  30   0 | #EADE95 | 234 222 149 |
|  | RAL 280-3 | 4  17  60   7 | 0   7  50   5 | #DCC87C | 220 200 124 |
|  | RAL 280-4 | 5  17  69   8 | 5  20 100   0 | #D0BC64 | 208 188 100 |
|  | RAL 280-5 | 16  43  90   0 | 0  23 100   5 | #D7AE46 | 215 174  70 |
|  | RAL 280-6 | 8  46  90  10 | 0  33 100   5 | #CAA345 | 202 163  69 |
|  | RAL 280-M | 22  51  90   5 | 5  20 100   8 | #B89E59 | 184 158  89 |
|  | RAL 290-1 | 7  47  80   0 | 0  25 100   5 | #D1A659 | 209 166  89 |
|  | RAL 290-2 | 12  48  90  20 | 5  40  90   5 | #BD9244 | 189 146  68 |
|  | RAL 290-3 | 16  32  70   0 | 5  20  70   0 | #D3B666 | 211 182 102 |
|  | RAL 290-4 | 22  47 100  10 | 0  20 100   5 | #C89F2A | 200 159  42 |
|  | RAL 290-5 | 12  32  90   0 | 0  12  90   5 | #E0BE48 | 224 190  72 |
|  | RAL 290-6 | 0  36 100   0 | 0  20 100   0 | #F6B919 | 246 185  25 |
|  | RAL 290-M | 0  43  90  25 | 0  30 100  15 | #B99044 | 185 144  68 |
|  | RAL 310-1 | 0  15  36   0 | 0   8  20   0 | #F1DEB8 | 241 222 184 |
|  | RAL 310-2 | 4  27  45   0 | 0  10  20   0 | #E6CC9C | 230 204 156 |
|  | RAL 310-3 | 0  32  60   5 | 0  20  60   0 | #DBB779 | 219 183 121 |
|  | RAL 310-4 | 0  44  80  15 | 0  30  60   5 | #CD9F5E | 205 159  94 |
|  | RAL 310-5 | 17  60  90  11 | 0  40 100  13 | #B8864B | 184 134  75 |
|  | RAL 310-6 | 0  62  90  50 | 0  45  90  20 | #8F6538 | 143 101  56 |
|  | RAL 310-M | 22  58  80  10 | 10  50  90   5 | #B68D60 | 182 141  96 |
|  | RAL 320-1 | 11  33  70  10 | 0  10  60  10 | #CEB673 | 206 182 115 |
|  | RAL 320-2 | 0  43  70  30 | 10  40 100  10 | #AD8B58 | 173 139  88 |
|  | RAL 320-3 | 13  47  80  15 | 5  35 100  10 | #B49053 | 180 144  83 |
|  | RAL 320-4 | 13  63  90  40 | 0  43 100  25 | #9D703D | 157 112  61 |
|  | RAL 320-5 | 0  72  90  60 | 0  50 100  40 | #81583B | 129  88  59 |
|  | RAL 320-6 | 42  83 100  50 | 0  55 100  40 | #735036 | 115  80  54 |
|  | RAL 320-M | 10  56 100  15 | 0  30 100  13 | #B7832E | 183 131  46 |
|  | RAL 330-1 | 0  66  60  35 | 10  70  70   5 | #AA6F61 | 170 111  97 |
|  | RAL 330-2 | 48  91 100   0 | 0  70  90  20 | #915440 | 145  84  64 |
|  | RAL 330-3 | 22  74  70  50 | 0  70 100  50 | #7C5648 | 124  86  72 |
|  | RAL 330-4 | 70  92 100  30 | 0  72 100  50 | #64483B | 100  72  59 |
|  | RAL 330-5 | 25  88  80  83 | 0  80  70  60 | #583F38 | 88  63  56 |
|  | RAL 330-6 | 54  84  80  80 | 0 100  40  90 | #4F3F3C | 79  63  60 |
|  | RAL 330-M | 10  64  70  40 | 5  60 100  30 | #926B55 | 146 107  85 |
|  | RAL 340-1 | 26  40  25   0 | 10  30  10   0 | #C2AAAF | 194 170 175 |
|  | RAL 340-2 | 14  43  20  30 | 20  40  10   7 | #A89299 | 168 146 153 |
|  | RAL 340-3 | 8  72  45  60 | 20  80  60  20 | #845C5B | 132  92  91 |
|  | RAL 340-4 | 37  84  50  60 | 20 100  70  40 | #6F474C | 111  71  76 |
|  | RAL 340-5 | 48  94  70  70 | 10 100  70  60 | #57383C | 87  56  60 |
|  | RAL 340-6 | 37  93  60  70 | 0 100  30  70 | #58363D | 88  54  61 |
|  | RAL 340-M | 40  86  50  70 | 0 100   0  90 | #5D4048 | 93  64  72 |
|  | RAL 350-1 | 36 100 100  10 | 0  87 100   5 | #A23A30 | 162  58  48 |
|  | RAL 350-2 | 0  92  90  30 | 0  83 100   5 | #AB443C | 171  68  60 |
|  | RAL 350-3 | 40  93 100   0 | 0  75 100  10 | #A54F3F | 165  79  63 |
|  | RAL 350-4 | 53 100 100  10 | 0  85 100  30 | #863C34 | 134  60  52 |
|  | RAL 350-5 | 0  94  90  60 | 0  80 100  30 | #7E3C32 | 126  60  50 |
|  | RAL 350-6 | 74 100 100  15 | 0  90 100  50 | #6A3F3A | 106  63  58 |
|  | RAL 350-M | 25  92  80  80 | 0  90  70  60 | #5B3837 | 91  56  55 |
|  | RAL 360-1 | 0  67 100   0 | 0  47 100   0 | #E08838 | 224 136  56 |
|  | RAL 360-2 | 0  72 100   0 | 0  50 100   0 | #DB7F2F | 219 127  47 |
|  | RAL 360-3 | 0  81 100  10 | 0  58 100   5 | #C86B29 | 200 107  41 |
|  | RAL 360-4 | 0  82 100  20 | 0  63 100   5 | #BB5E36 | 187  94  54 |
|  | RAL 360-5 | 0  81  90  40 | 0  60 100  20 | #9C5A38 | 156  90  56 |
|  | RAL 360-6 | 36  82  90  20 | 0  56 100  30 | #935A3E | 147  90  62 |
|  | RAL 360-M | 28  80  90  10 | 0  81 100  41 | #A76645 | 167 102  69 |
|  | RAL 370-1 | 0  44  88   0 | 0  23 100   0 | #F9BC50 | 249 188  80 |
|  | RAL 370-2 | 0  57  91   0 | 0  33 100   0 | #FEA942 | 254 169  66 |
|  | RAL 370-3 | 0  62 100   0 | 0  36 100   0 | #FB9E2B | 251 158  43 |
|  | RAL 370-4 | 0  64 100   0 | 0  43 100   0 | #E68E2B | 230 142  43 |
|  | RAL 370-5 | 8  70 100   0 | 0  45 100   0 | #D4832E | 212 131  46 |
|  | RAL 370-6 | 4  73 100   5 | 0  48 100   0 | #CD7722 | 205 119  34 |
|  | RAL 370-M | 15  62  90  10 | 5  35 100   5 | #B48146 | 180 129  70 |
|  | RAL 380-1 | 0  56  96   0 | 0  32 100   0 | #FFA92F | 255 169  47 |
|  | RAL 380-2 | 0  59  98   0 | 0  35 100   0 | #FB9F18 | 251 159  24 |
|  | RAL 380-3 | 0  62  99   0 | 0  40 100   0 | #F8902B | 248 144  43 |
|  | RAL 380-4 | 0  71 100   0 | 0  55 100   0 | #E37B2E | 227 123  46 |
|  | RAL 380-5 | 0  68 100   0 | 0  53 100   0 | #F5843B | 245 132  59 |
|  | RAL 380-6 | 0  78 100   0 | 0  58 100   0 | #ED7432 | 237 116  50 |
|  | RAL 380-M | 0  83 100  27 | 0  60 100   5 | #B0653E | 176 101  62 |
|  | RAL 390-1 | 0  67  80   0 | 0  54 100   0 | #ED7F48 | 237 127  72 |
|  | RAL 390-2 | 0  81 100   0 | 0  59 100   0 | #E76A35 | 231 106  53 |
|  | RAL 390-3 | 0  83 100   0 | 0  63 100   0 | #E45E28 | 228  94  40 |
|  | RAL 390-4 | 0  85 100   0 | 0  65 100   0 | #DE582C | 222  88  44 |
|  | RAL 390-5 | 0  92 100   3 | 0  68 100   0 | #E05027 | 224  80  39 |
|  | RAL 390-6 | 0  83 100   5 | 0  68 100   5 | #D26636 | 210 102  54 |
|  | RAL 390-M | 8  81  90   5 | 0  62 100   5 | #C07048 | 192 112  72 |
|  | RAL 410-1 | 0  74  70   0 | 0  55  60   0 | #F0896C | 240 137 108 |
|  | RAL 410-2 | 0  72  69   0 | 0  53  70   0 | #EE7A57 | 238 122  87 |
|  | RAL 410-3 | 0  79  80   0 | 0  63  80   0 | #E86B48 | 232 107  72 |
|  | RAL 410-4 | 0  84  90   0 | 0  68  80   0 | #E06442 | 224 100  66 |
|  | RAL 410-5 | 0  91  98   0 | 0  72  80   0 | #D65A40 | 214  90  64 |
|  | RAL 410-6 | 0  84  80   4 | 0  74  80   0 | #D4644C | 212 100  76 |
|  | RAL 410-M | 18  92 100  10 | 0  73 100   5 | #B15136 | 177  81  54 |
|  | RAL 420-1 | 0  42  40   0 | 0  27  20   0 | #EEB4A0 | 238 180 160 |
|  | RAL 420-2 | 0  53  39   0 | 0  32  20   0 | #F4A48C | 244 164 140 |
|  | RAL 420-3 | 0  62  60   0 | 0  47  60   0 | #EC9374 | 236 147 116 |
|  | RAL 420-4 | 0  84  80   0 | 0  68  90   0 | #E86C4D | 232 108  77 |
|  | RAL 420-5 | 7  90 100   0 | 0  74 100   5 | #CF5E42 | 207  94  66 |
|  | RAL 420-6 | 10  92 100   5 | 0  69 100   5 | #C2583C | 194  88  60 |
|  | RAL 420-M | 10  82  80  30 | 0  79 100  20 | #A8604D | 168  96  77 |
|  | RAL 430-1 | 0  38  33   0 | 0  19  10   0 | #F4C8BB | 244 200 187 |
|  | RAL 430-2 | 0  57  41   0 | 0  47  25   0 | #EFA092 | 239 160 146 |
|  | RAL 430-3 | 0  67  54   0 | 0  56  30   0 | #E9877A | 233 135 122 |
|  | RAL 430-4 | 0  86  70   0 | 0  80  93   0 | #E46056 | 228  96  86 |
|  | RAL 430-5 | 0  93  80   0 | 0  87 100   0 | #DD4846 | 221  72  70 |
|  | RAL 430-6 | 0 100 100  16 | 0  87 100   6 | #C44134 | 196  65  52 |
|  | RAL 430-M | 7  86  70  30 | 0  80  70  15 | #AE6460 | 174 100  96 |
|  | RAL 440-1 | 8 100  90   0 | 0  93 100   0 | #D13D46 | 209  61  70 |
|  | RAL 440-2 | 0  95  80   0 | 0  91 100   0 | #D95052 | 217  80  82 |
|  | RAL 440-3 | 17 100  90   5 | 0  97 100   5 | #C04249 | 192  66  73 |
|  | RAL 440-4 | 0 100  90  37 | 0 100 100  15 | #A33138 | 163  49  56 |
|  | RAL 440-5 | 28 100 100   0 | 0  91 100   5 | #AC3938 | 172  57  56 |
|  | RAL 440-6 | 6 100 100  10 | 0  88 100   5 | #BE3C34 | 190  60  52 |
|  | RAL 440-M | 6 100  90  31 | 3 100 100   5 | #A12D3A | 161  45  58 |
|  | RAL 450-1 | 0  33  15   0 | 0  24   5   0 | #F7CAD0 | 247 202 208 |
|  | RAL 450-2 | 0  52  24   0 | 0  38  10   0 | #F3A8B0 | 243 168 176 |
|  | RAL 450-3 | 0  74  40   0 | 0  70  25   0 | #E67E88 | 230 126 136 |
|  | RAL 450-4 | 0  88  50   5 | 0  83  40   0 | #CE5B69 | 206  91 105 |
|  | RAL 450-5 | 27 100 100   0 | 3 100 100   0 | #B7363A | 183  54  58 |
|  | RAL 450-6 | 4 100 100  11 | 0  98 100   0 | #C3272F | 195  39  47 |
|  | RAL 450-M | 13 100 100  20 | 0  99 100   0 | #AD2536 | 173  37  54 |
|  | RAL 460-1 | 0  54  26   0 | 0  30  13   0 | #F5A7AC | 245 167 172 |
|  | RAL 460-2 | 0  74  38   0 | 0  63  23   0 | #EA838F | 234 131 143 |
|  | RAL 460-3 | 0  84  56   0 | 0  90  67   0 | #E7666F | 231 102 111 |
|  | RAL 460-4 | 0  91  70   0 | 0  86  60   0 | #DA555C | 218  85  92 |
|  | RAL 460-5 | 23 100  90  15 | 0 100 100  20 | #AE3E46 | 174  62  70 |
|  | RAL 460-6 | 13 100  80  40 | 3 100 100  20 | #932535 | 147  37  53 |
|  | RAL 460-M | 8  94  70  20 | 0 100  99   5 | #B44A56 | 180  74  86 |
|  | RAL 470-1 | 0  44  15   0 | 0  34   5   0 | #F5B5C8 | 245 181 200 |
|  | RAL 470-2 | 0  64  25   0 | 0  62  15   0 | #EF8EA3 | 239 142 163 |
|  | RAL 470-3 | 0  78  40   0 | 0  80  38   0 | #E67689 | 230 118 137 |
|  | RAL 470-4 | 7  93  45   0 | 0  98  30   0 | #D24E6D | 210  78 109 |
|  | RAL 470-5 | 12 100  60  20 | 7 100  60   0 | #B62F55 | 182  47  85 |
|  | RAL 470-6 | 7 100  60  35 | 7 100  70   5 | #A62849 | 166  40  73 |
|  | RAL 470-M | 22  93  60  15 | 5 100  77   5 | #B45365 | 180  83 101 |
|  | RAL 480-1 | 0  28  15   0 | 0  20   8   0 | #F8CDCE | 248 205 206 |
|  | RAL 480-2 | 0  36  20   0 | 0  22  10   0 | #F5C4C3 | 245 196 195 |
|  | RAL 480-3 | 0  38  20   0 | 0  25  10   0 | #F2BEC2 | 242 190 194 |
|  | RAL 480-4 | 0  52  20   0 | 0  43  10   0 | #F4A8B7 | 244 168 183 |
|  | RAL 480-5 | 0  63  30   0 | 0  55  20   0 | #F093A4 | 240 147 164 |
|  | RAL 480-6 | 0  82  35   0 | 0  77  20   0 | #E26F88 | 226 111 136 |
|  | RAL 480-M | 23  69  40  20 | 10  75  30  10 | #B78388 | 183 131 136 |
|  | RAL 490-1 | 0  32  15   0 | 0  15   7   0 | #F4D3D4 | 244 211 212 |
|  | RAL 490-2 | 0  28  20   0 | 0  21  10   0 | #F9CEC8 | 249 206 200 |
|  | RAL 490-3 | 0  57  40   0 | 0  43  20   0 | #ECA098 | 236 160 152 |
|  | RAL 490-4 | 8  62  40  15 | 5  77  30   0 | #C88280 | 200 130 128 |
|  | RAL 490-5 | 14  63  30  10 | 5  63  20  10 | #C48493 | 196 132 147 |
|  | RAL 490-6 | 12  48  21   0 | 0  35   7   5 | #D8A2AF | 216 162 175 |
|  | RAL 490-M | 12  66  25  40 | 5  40  10  10 | #AF8892 | 175 136 146 |
|  | RAL 510-1 | 0  29   0   0 | 0  17   0   0 | #F1C9E1 | 241 201 225 |
|  | RAL 510-2 | 3  48   0   0 | 3  41   0   0 | #EAA4D0 | 234 164 208 |
|  | RAL 510-3 | 9  73   0   0 | 4  65   0   0 | #E083B5 | 224 131 181 |
|  | RAL 510-4 | 16  84  10   0 | 3  90   5   5 | #CE6292 | 206  98 146 |
|  | RAL 510-5 | 22  93  30   0 | 0  99   0   5 | #C4467E | 196  70 126 |
|  | RAL 510-6 | 12  94   5  40 | 3 100   0  30 | #A43C71 | 164  60 113 |
|  | RAL 510-M | 30  94  10  25 | 22 100   0   5 | #A0427E | 160  66 126 |
|  | RAL 520-1 | 0  27   5   0 | 0  13   0   0 | #F4D4E4 | 244 212 228 |
|  | RAL 520-2 | 3  41   0   0 | 0  27   0   0 | #F0BCDA | 240 188 218 |
|  | RAL 520-3 | 5  56   5   0 | 3  40   0   0 | #E4A6C7 | 228 166 199 |
|  | RAL 520-4 | 17  76  15  10 | 10  80   5   0 | #C4739A | 196 115 154 |
|  | RAL 520-5 | 17  84  20  30 | 3 100   5  20 | #A84F75 | 168  79 117 |
|  | RAL 520-6 | 38  84  35  20 | 5  95   0  30 | #9A5676 | 154  86 118 |
|  | RAL 520-M | 23  76   0  15 | 20  85   5   0 | #B76BA0 | 183 107 160 |
|  | RAL 530-1 | 18  93  60  35 | 0 100  62  20 | #9E4B56 | 158  75  86 |
|  | RAL 530-2 | 33  94  60  20 | 3 100  60  30 | #964657 | 150  70  87 |
|  | RAL 530-3 | 19  94  50  50 | 0 100  10  35 | #803F50 | 128  63  80 |
|  | RAL 530-4 | 59 100  70   0 | 0  98   5  40 | #853754 | 133  55  84 |
|  | RAL 530-5 | 0  96  15  70 | 3 100   5  40 | #6E2E48 | 110  46  72 |
|  | RAL 530-6 | 46  98  20  60 | 20 100   0  43 | #6C3454 | 108  52  84 |
|  | RAL 530-M | 45  93  60  50 | 25 100  30  30 | #6F3D4F | 111  61  79 |
|  | RAL 540-1 | 12  29   0   0 | 5  17   0   0 | #DBC1DB | 219 193 219 |
|  | RAL 540-2 | 22  49   5   0 | 7  30   0   5 | #C8A2C7 | 200 162 199 |
|  | RAL 540-3 | 41  72   5  40 | 47  90   5   0 | #8A6189 | 138  97 137 |
|  | RAL 540-4 | 47  78  10   0 | 30  65   0   0 | #A36B9E | 163 107 158 |
|  | RAL 540-5 | 34  82   5  35 | 43 100   5   0 | #8E5884 | 142  88 132 |
|  | RAL 540-6 | 58 100  10  50 | 38 100   0  40 | #613459 | 97  52  89 |
|  | RAL 540-M | 72  94  40  40 | 35 100   0  50 | #754568 | 117  69 104 |
|  | RAL 550-1 | 3  18   5   0 | 3  10   0   0 | #E5D4DF | 229 212 223 |
|  | RAL 550-2 | 5  27   0  11 | 5  21   0   0 | #D5BECF | 213 190 207 |
|  | RAL 550-3 | 7  42   0  35 | 47  47   5   0 | #BB94AE | 187 148 174 |
|  | RAL 550-4 | 37  73  30  15 | 10  55   0  30 | #A3788F | 163 120 143 |
|  | RAL 550-5 | 21  74  20  45 | 20  88   5  30 | #92657E | 146 101 126 |
|  | RAL 550-6 | 6  71  10  60 | 10 100   6  50 | #805369 | 128  83 105 |
|  | RAL 550-M | 37  52  35   5 | 20  40  10   6 | #B8A0A8 | 184 160 168 |
|  | RAL 560-1 | 12  31   5  15 | 5  15   0   0 | #D2BFCD | 210 191 205 |
|  | RAL 560-2 | 6  32   0  40 | 11  30   0  10 | #B89FB2 | 184 159 178 |
|  | RAL 560-3 | 16  52   5  50 | 30  62  10  10 | #947388 | 148 115 136 |
|  | RAL 560-4 | 36  72  35  50 | 42 100  40  20 | #7E5A69 | 126  90 105 |
|  | RAL 560-5 | 46  61  30  25 | 40  66  20  10 | #8D7888 | 141 120 136 |
|  | RAL 560-6 | 36  51  20  45 | 20  40   0  40 | #847387 | 132 115 135 |
|  | RAL 560-M | 4  39   0  40 | 5  30   0  20 | #B29CAE | 178 156 174 |
|  | RAL 570-1 | 15  14   0   0 | 7  10   0   0 | #D9CFEC | 217 207 236 |
|  | RAL 570-2 | 26  28   0   0 | 8  11   0   0 | #CDBFE8 | 205 191 232 |
|  | RAL 570-3 | 35  36   0   0 | 25  20   0   0 | #BAABE1 | 186 171 225 |
|  | RAL 570-4 | 48  43   0   0 | 30  35   0   0 | #AC98D4 | 172 152 212 |
|  | RAL 570-5 | 58  58   0   0 | 45  60   0   0 | #9275B8 | 146 117 184 |
|  | RAL 570-6 | 64  74  10   0 | 40  35   0   0 | #8867A1 | 136 103 161 |
|  | RAL 570-M | 64  79   5   0 | 51  70   0   0 | #9070AC | 144 112 172 |
|  | RAL 580-1 | 20  14   0   0 | 7   5   0   0 | #C8D0EB | 200 208 235 |
|  | RAL 580-2 | 19  14   0   5 | 12   8   0   0 | #C5C8E6 | 197 200 230 |
|  | RAL 580-3 | 36  32   5   0 | 20  15   0   0 | #B0B3D7 | 176 179 215 |
|  | RAL 580-4 | 50  43   0  35 | 72  70   5   0 | #7774A0 | 119 116 160 |
|  | RAL 580-5 | 90  82  45  12 | 90  70   0  31 | #4F5475 | 79  84 117 |
|  | RAL 580-6 | 93  78   0  70 | 100  90   0  41 | #3A3A5D | 58  58  93 |
|  | RAL 580-M | 50  46  20  30 | 44  40   0  30 | #7F819C | 127 129 156 |
|  | RAL 590-1 | 70  63  15   0 | 66  70   5   0 | #786EA2 | 120 110 162 |
|  | RAL 590-2 | 81  85   0  40 | 95 100   0   0 | #58467E | 88  70 126 |
|  | RAL 590-3 | 97 100  40   0 | 100  98   0   0 | #453A73 | 69  58 115 |
|  | RAL 590-4 | 100  94  40  25 | 100  91   0  30 | #3B3764 | 59  55 100 |
|  | RAL 590-5 | 100  88  20  52 | 100  95   0  30 | #333562 | 51  53  98 |
|  | RAL 590-6 | 100  83   0  20 | 100  78   0   0 | #3A3C82 | 58  60 130 |
|  | RAL 590-M | 90  88  20  50 | 100  90   0  31 | #44426E | 68  66 110 |
|  | RAL 610-1 | 48  23   5  30 | 44  20   0  10 | #7890B2 | 120 144 178 |
|  | RAL 610-2 | 69  49  20  20 | 50  19   0  30 | #6D7E9C | 109 126 156 |
|  | RAL 610-3 | 66  34   5  15 | 35  10   0   5 | #7B96C0 | 123 150 192 |
|  | RAL 610-4 | 48  24   0   0 | 35  10   0   0 | #96B1DD | 150 177 221 |
|  | RAL 610-5 | 78  51   0  10 | 75  40   0   0 | #6176B6 | 97 118 182 |
|  | RAL 610-6 | 80  56   5  25 | 100  55   0   5 | #5868A0 | 88 104 160 |
|  | RAL 610-M | 46  18   0  30 | 35  19   0   5 | #8CA0C1 | 140 160 193 |
|  | RAL 620-1 | 84  46  15  35 | 87  20   0  40 | #476990 | 71 105 144 |
|  | RAL 620-2 | 72  29  20   5 | 58  10   5   5 | #6C94B2 | 108 148 178 |
|  | RAL 620-3 | 44  14  10  50 | 52  10   5  30 | #6B8697 | 107 134 151 |
|  | RAL 620-4 | 90  62  50  24 | 100  60  30  10 | #465F71 | 70  95 113 |
|  | RAL 620-5 | 92  44   3  81 | 100  90  60   0 | #283D56 | 40  61  86 |
|  | RAL 620-6 | 90  66  24  86 | 100 100  60  10 | #31394C | 49  57  76 |
|  | RAL 620-M | 100  38  15  90 | 100  75  40  10 | #243E54 | 36  62  84 |
|  | RAL 630-1 | 71  24   0   5 | 60  13   0   0 | #6AA0D8 | 106 160 216 |
|  | RAL 630-2 | 80  55  25  20 | 100  60   5  10 | #566C94 | 86 108 148 |
|  | RAL 630-3 | 90  72  35  35 | 100  54   0  30 | #415277 | 65  82 119 |
|  | RAL 630-4 | 90  73  30  35 | 100  51   0  30 | #424E74 | 66  78 116 |
|  | RAL 630-5 | 90  64   5  70 | 100  73   5  50 | #343C5E | 52  60  94 |
|  | RAL 630-6 | 100  90  45  41 | 90  63   0  50 | #323E5E | 50  62  94 |
|  | RAL 630-M | 100  91  50  45 | 100  66  10  40 | #384764 | 56  71 100 |
|  | RAL 640-1 | 74  24   5  15 | 67   5   0   5 | #5F9FCC | 95 159 204 |
|  | RAL 640-2 | 90  41  15   0 | 100  13   0   5 | #3884BC | 56 132 188 |
|  | RAL 640-3 | 90  39   5  20 | 92  20   0   5 | #2C76B3 | 44 118 179 |
|  | RAL 640-4 | 100  41   0  50 | 100  45   5  10 | #1A5A94 | 26  90 148 |
|  | RAL 640-5 | 100  63   0  40 | 100  54   0  10 | #275291 | 39  82 145 |
|  | RAL 640-6 | 100  73  11  30 | 100  36   0  30 | #224E84 | 34  78 132 |
|  | RAL 640-M | 100  53   0  31 | 100  48   0  30 | #0C4B8C | 12  75 140 |
|  | RAL 650-1 | 62   8   0   5 | 44   0   0   5 | #75B4DE | 117 180 222 |
|  | RAL 650-2 | 100  34  11  25 | 100  18   5   5 | #0E74A7 | 14 116 167 |
|  | RAL 650-3 | 100  44  11  25 | 100  18   0  20 | #15699E | 21 105 158 |
|  | RAL 650-4 | 100  29   0  61 | 100  38   0  30 | #115480 | 17  84 128 |
|  | RAL 650-5 | 90  48  35  41 | 100  36   5  30 | #385E80 | 56  94 128 |
|  | RAL 650-6 | 90  43  20  68 | 100  60  21  10 | #2C4F6B | 44  79 107 |
|  | RAL 650-M | 100  31  14  40 | 100  26  10   0 | #0072A3 | 0 114 163 |
|  | RAL 660-1 | 93  23  30   0 | 86   0  10   0 | #0C93B8 | 12 147 184 |
|  | RAL 660-2 | 80  11  15  30 | 100  23  10   5 | #358EAF | 53 142 175 |
|  | RAL 660-3 | 73   9  20   5 | 58   5  10   0 | #5BA6C0 | 91 166 192 |
|  | RAL 660-4 | 72   6  10   0 | 53   0   5   0 | #58B8D6 | 88 184 214 |
|  | RAL 660-5 | 58   3  16   0 | 44   0   5   0 | #74C3DA | 116 195 218 |
|  | RAL 660-6 | 47   3  15   0 | 38   0   5   0 | #92CADD | 146 202 221 |
|  | RAL 660-M | 70  17  30  10 | 54   0   5  20 | #6CA1B4 | 108 161 180 |
|  | RAL 670-1 | 49   0   6   0 | 23   0   3   0 | #98D4F0 | 152 212 240 |
|  | RAL 670-2 | 43   0   6   0 | 21   0   3   0 | #A0DAF5 | 160 218 245 |
|  | RAL 670-3 | 47   0   5  10 | 36   5   5   0 | #96C6DD | 150 198 221 |
|  | RAL 670-4 | 60   6  11   0 | 56   3   5   0 | #77BCDA | 119 188 218 |
|  | RAL 670-5 | 68   7  10   0 | 63   0   5   0 | #6AB9DC | 106 185 220 |
|  | RAL 670-6 | 66   3   7   0 | 44   0   0   0 | #68C0EE | 104 192 238 |
|  | RAL 670-M | 50   3  10  25 | 44  10   5  10 | #81ACBF | 129 172 191 |
|  | RAL 680-1 | 52   0  11  20 | 53   0   5  10 | #7AACBF | 122 172 191 |
|  | RAL 680-2 | 80  18  24  15 | 90  10  17   0 | #4992AB | 73 146 171 |
|  | RAL 680-3 | 84  12  25  50 | 100  22  20  10 | #32748C | 50 116 140 |
|  | RAL 680-4 | 80  32  30  30 | 100  22  15  10 | #397793 | 57 119 147 |
|  | RAL 680-5 | 86  21  20  50 | 100  17   5  25 | #216B8D | 33 107 141 |
|  | RAL 680-6 | 100  34  35  50 | 100  23  10  30 | #105C7C | 16  92 124 |
|  | RAL 680-M | 92  43  20  70 | 100  33  10  30 | #285270 | 40  82 112 |
|  | RAL 690-1 | 70   0  21   0 | 43   0  10   0 | #4FBFD2 | 79 191 210 |
|  | RAL 690-2 | 83   6  30   9 | 83   0  20   0 | #26A3B6 | 38 163 182 |
|  | RAL 690-3 | 94   8  37  30 | 100  13  30   5 | #168396 | 22 131 150 |
|  | RAL 690-4 | 100  21  41  42 | 100  33  27  10 | #016D84 | 1 109 132 |
|  | RAL 690-5 | 100  24  41  60 | 100  44  30   0 | #14586A | 20  88 106 |
|  | RAL 690-6 | 100  64  60  20 | 100  54  40   0 | #16576D | 22  87 109 |
|  | RAL 690-M | 100  12  50  50 | 100  27  30   0 | #00687C | 0 104 124 |
|  | RAL 710-1 | 54   0  26   0 | 32   0  10   0 | #7BD4D6 | 123 212 214 |
|  | RAL 710-2 | 93   0  45   0 | 66   0  25   0 | #0DACB2 | 13 172 178 |
|  | RAL 710-3 | 91  12  50  15 | 92   0  30   0 | #1D8E94 | 29 142 148 |
|  | RAL 710-4 | 100  38  60   5 | 100  13  30   0 | #107780 | 16 119 128 |
|  | RAL 710-5 | 100  33  60  50 | 100  33  50   0 | #025F6A | 2  95 106 |
|  | RAL 710-6 | 100  81  80  10 | 100  13  50  50 | #235050 | 35  80  80 |
|  | RAL 710-M | 100  21  60  30 | 100  17  40  10 | #006E7A | 0 110 122 |
|  | RAL 720-1 | 28   0  15   0 | 14   0   5   0 | #C0E7E4 | 192 231 228 |
|  | RAL 720-2 | 32   0  22   0 | 14   0   7   0 | #A6E6E1 | 166 230 225 |
|  | RAL 720-3 | 53   0  24   0 | 27   0   7   0 | #8AD6DB | 138 214 219 |
|  | RAL 720-4 | 67   0  30   0 | 33   0  13   0 | #5FC0C8 | 95 192 200 |
|  | RAL 720-5 | 83  12  35  20 | 80   0  11   5 | #4294A6 | 66 148 166 |
|  | RAL 720-6 | 96  30  45  18 | 96  20  30   0 | #2C808E | 44 128 142 |
|  | RAL 720-M | 82  18  40  10 | 90  11  30   5 | #4EA0AA | 78 160 170 |
|  | RAL 730-1 | 24   0  11   0 | 12   0   5   0 | #CAEBE8 | 202 235 232 |
|  | RAL 730-2 | 44   0  22   0 | 27   0  10   0 | #9AD7DB | 154 215 219 |
|  | RAL 730-3 | 64   6  35   0 | 56   0  10   5 | #7DBCC1 | 125 188 193 |
|  | RAL 730-4 | 52   0  30   9 | 43   0  20   0 | #7EBEBB | 126 190 187 |
|  | RAL 730-5 | 52   3  30  20 | 48   5  20   0 | #7AB0B3 | 122 176 179 |
|  | RAL 730-6 | 76   0  45  40 | 74  10  40   0 | #468B86 | 70 139 134 |
|  | RAL 730-M | 58   0  45  25 | 63   7  40   0 | #6CAA9E | 108 170 158 |
|  | RAL 740-1 | 26   0  25   0 | 13   0  10   0 | #C2E2D5 | 194 226 213 |
|  | RAL 740-2 | 32   0  25   0 | 28   0  10   0 | #B0DCD0 | 176 220 208 |
|  | RAL 740-3 | 52   5  34   0 | 33   0  20   0 | #93C9BA | 147 201 186 |
|  | RAL 740-4 | 78   5  60  40 | 76  16  60   0 | #498A7C | 73 138 124 |
|  | RAL 740-5 | 93  11  70  40 | 98   0  70  20 | #037466 | 3 116 102 |
|  | RAL 740-6 | 100  49  80  20 | 100  20  70  11 | #03645A | 3 100  90 |
|  | RAL 740-M | 78  10  62  50 | 100   7  80  30 | #427A6C | 66 122 108 |
|  | RAL 750-1 | 27   0  25   0 | 16   0  10   0 | #BEDCCE | 190 220 206 |
|  | RAL 750-2 | 47   0  40  15 | 34   0  20   3 | #8EBAA8 | 142 186 168 |
|  | RAL 750-3 | 83  25  70  25 | 100  13  90  10 | #3E7C69 | 62 124 105 |
|  | RAL 750-4 | 91  20  80  80 | 100  22 100  50 | #214D42 | 33  77  66 |
|  | RAL 750-5 | 83  45  70  44 | 100  20  80  30 | #395C54 | 57  92  84 |
|  | RAL 750-6 | 90  82  80  71 | 100  30  50  70 | #38494A | 56  73  74 |
|  | RAL 750-M | 90   0  70  84 | 100   0  70  62 | #21483E | 33  72  62 |
|  | RAL 760-1 | 17   0  30   0 | 7   0  21   0 | #D0EAD0 | 208 234 208 |
|  | RAL 760-2 | 34   3  40   0 | 18   0  20   0 | #B3D4B0 | 179 212 176 |
|  | RAL 760-3 | 22   0  40  14 | 18   0  20   5 | #ACC7A3 | 172 199 163 |
|  | RAL 760-4 | 43   7  60  25 | 34   0  30  30 | #86A380 | 134 163 128 |
|  | RAL 760-5 | 59  17  70  35 | 42   0  60  20 | #688664 | 104 134 100 |
|  | RAL 760-6 | 79  37  80  35 | 64  10 100  30 | #4A6D52 | 74 109  82 |
|  | RAL 760-M | 88  32 100  61 | 82   5 100  50 | #406246 | 64  98  70 |
|  | RAL 770-1 | 22   3  45  40 | 32  20  30   0 | #96A68B | 150 166 139 |
|  | RAL 770-2 | 13   6  40  40 | 16   5  30  20 | #A8B198 | 168 177 152 |
|  | RAL 770-3 | 27  15  60  60 | 17  10  50  50 | #7A7F62 | 122 127  98 |
|  | RAL 770-4 | 32  24  50  50 | 10  14  30  50 | #82816E | 130 129 110 |
|  | RAL 770-5 | 5   5  25  35 | 10   7  20  10 | #B4B5A6 | 180 181 166 |
|  | RAL 770-6 | 37  21  45  45 | 20   7  20  40 | #818A7B | 129 138 123 |
|  | RAL 770-M | 15  14  60  50 | 22  20  50  20 | #868C69 | 134 140 105 |
|  | RAL 780-1 | 3   5  20   0 | 0   3  11   0 | #E7E4D1 | 231 228 209 |
|  | RAL 780-2 | 3  10  35   0 | 0   4  10   3 | #E4DDBD | 228 221 189 |
|  | RAL 780-3 | 12  27  45   5 | 0   4  20   5 | #DACDA0 | 218 205 160 |
|  | RAL 780-4 | 14  30  60  10 | 8  20  30   0 | #CCBA8C | 204 186 140 |
|  | RAL 780-5 | 12  31  45  45 | 10  22  40  30 | #A3967F | 163 150 127 |
|  | RAL 780-6 | 48  50  60  35 | 16  30  40  50 | #767165 | 118 113 101 |
|  | RAL 780-M | 12  12  50  35 | 20  22  50   0 | #AEA984 | 174 169 132 |
|  | RAL 790-1 | 24   0  15  90 | 100  50  50  61 | #475256 | 71  82  86 |
|  | RAL 790-2 | 35  19  10  90 | 100  30  20  91 | #444B51 | 68  75  81 |
|  | RAL 790-3 | 46  36  30  90 | 100  40  40  91 | #3E4346 | 62  67  70 |
|  | RAL 790-4 | 83  80  70  60 | 100  50  40  91 | #3C3E42 | 60  62  66 |
|  | RAL 790-5 | 90  84  70  90 | 100  60  40  90 | #2F3235 | 47  50  53 |
|  | RAL 790-6 | 80  66  30  90 | 100  20   0  99 | #30313B | 48  49  59 |
|  | RAL 790-M | 33  43  50 100 | 100  90  90  99 | #393A37 | 57  58  55 |
|  | RAL 810-1 | 24  14  15  40 | 20   7   5  30 | #9CA3AA | 156 163 170 |
|  | RAL 810-2 | 33  16  15  45 | 40  31  20   0 | #8E9AA0 | 142 154 160 |
|  | RAL 810-3 | 45  24  30  40 | 45   5   5  60 | #7E8E94 | 126 142 148 |
|  | RAL 810-4 | 69  49  45  30 | 48   5   5  60 | #63717B | 99 113 123 |
|  | RAL 810-5 | 32   6  10  80 | 76  10  10  80 | #566065 | 86  96 101 |
|  | RAL 810-6 | 46  19  20  90 | 100  60  50  71 | #424A50 | 66  74  80 |
|  | RAL 810-M | 11   0   5  90 | 80  61  40  50 | #545A5D | 84  90  93 |
|  | RAL 820-1 | 10   7  10  15 | 0   0   0  13 | #C7CCCE | 199 204 206 |
|  | RAL 820-2 | 11   6   5  40 | 11  11   5  10 | #AEB4BA | 174 180 186 |
|  | RAL 820-3 | 34  23  25  35 | 41  31  10  20 | #91999C | 145 153 156 |
|  | RAL 820-4 | 18   7   5  60 | 20   7   5  40 | #828B91 | 130 139 145 |
|  | RAL 820-5 | 45  23  15  80 | 70  70  60  12 | #585D66 | 88  93 102 |
|  | RAL 820-6 | 23  10   0  90 | 43  60  10  70 | #4D525A | 77  82  90 |
|  | RAL 820-M | 30  25  30  30 | 10  10   7  30 | #9D9E9C | 157 158 156 |
|  | RAL 830-1 | 19  11  15  15 | 5   5   5  13 | #BAC1C0 | 186 193 192 |
|  | RAL 830-2 | 35  25  30  15 | 10   5   5  12 | #A7ADAA | 167 173 170 |
|  | RAL 830-3 | 41  26  35  30 | 20  10   5  33 | #919897 | 145 152 151 |
|  | RAL 830-4 | 9   3  15  70 | 40  31  30  41 | #707676 | 112 118 118 |
|  | RAL 830-5 | 32  17  25  80 | 50  40  30  61 | #575E5D | 87  94  93 |
|  | RAL 830-6 | 22   0   5  80 | 48  38  20  50 | #5D666A | 93 102 106 |
|  | RAL 830-M | 20  18  20  60 | 30  30  20  13 | #868683 | 134 134 131 |
|  | RAL 840-1 | 0   0  15   3 | 0   0   5   3 | #E4E8DE | 228 232 222 |
|  | RAL 840-2 | 0   0  10  12 | 5   5   7   0 | #D6DAD2 | 214 218 210 |
|  | RAL 840-3 | 12  12  25  30 | 0   0   6  20 | #B7BAAE | 183 186 174 |
|  | RAL 840-4 | 41  31  45  40 | 10   5  17  50 | #83887E | 131 136 126 |
|  | RAL 840-5 | 62  47  60  50 | 28   5  40  70 | #5D665D | 93 102  93 |
|  | RAL 840-6 | 42  35  50  83 | 11  20  80  90 | #4C4C41 | 76  76  65 |
|  | RAL 840-M | 22  22  35  90 | 0  20  27  90 | #5B5B56 | 91  91  86 |
|  | RAL 850-1 | 0   0  10  27 | 7   5  10  10 | #C3C7BF | 195 199 191 |
|  | RAL 850-2 | 0   0  11  39 | 12   5  10  20 | #B3B8B1 | 179 184 177 |
|  | RAL 850-3 | 26  16  25  25 | 9   5  10  30 | #A7ACA6 | 167 172 166 |
|  | RAL 850-4 | 29  26  40  40 | 9   9  10  40 | #92948D | 146 148 141 |
|  | RAL 850-5 | 21  18  30  70 | 5   5  20  68 | #6E7069 | 110 112 105 |
|  | RAL 850-6 | 11  13  25  90 | 40  40  90  91 | #525552 | 82  85  82 |
|  | RAL 850-M | 44  44  45  50 | 5   5  10  71 | #7A7A75 | 122 122 117 |
|  | RAL 860-1 | 7   4   5   0 | 5   5   3   0 | #D9DEE0 | 217 222 224 |
|  | RAL 860-2 | 11   7   5  10 | 7   7   5   0 | #D1D5D9 | 209 213 217 |
|  | RAL 860-3 | 23  16  15   5 | 10  10   5   3 | #C4C7CB | 196 199 203 |
|  | RAL 860-4 | 11  11  10  45 | 20  20  10  19 | #9EA0A2 | 158 160 162 |
|  | RAL 860-5 | 21  14  20  60 | 17  10   5  50 | #7D8181 | 125 129 129 |
|  | RAL 860-6 | 29  21  25  70 | 40   5  10  69 | #5F6667 | 95 102 103 |
|  | RAL 860-M | 41  32  35  10 | 5   5   6  20 | #B0AEAC | 176 174 172 |
|  | RAL 870-1 | 11  13  10  10 | 3   3   5   5 | #D5D4D5 | 213 212 213 |
|  | RAL 870-2 | 37  31  35  30 | 20  20  10  22 | #9A9A9A | 154 154 154 |
|  | RAL 870-3 | 24  29  20  70 | 10   5   0  73 | #68696D | 104 105 109 |
|  | RAL 870-4 | 0  17  10  90 | 30  10   0  88 | #575558 | 87  85  88 |
|  | RAL 870-5 | 17  29  25  90 | 70  70  60  81 | #535254 | 83  82  84 |
|  | RAL 870-6 | 29  46  30  90 | 50  90  70  91 | #484546 | 72  69  70 |
|  | RAL 870-M | 27  36  35  80 | 10  30  10  91 | #635D5E | 99  93  94 |